汽车电控发动机故障诊断与排除             贾国强  

	授课日期
	
	
	
	

	班级组别
	
	
	
	

	§7—6（2）     电控发动机不能起动故障排除

	教学目的
	1、掌握电控发动机不能起动的故障排除
2、掌握诊断仪器的使用

	教教学准备
	参考书：《汽车电控发动机构造与维修》、《汽车电子技术》等

教具：凌志400、奥迪100、日产蓝鸟、本田雅阁等。

	教学重点
	熟悉、掌握电控发动机不能起动的故障排除。

	教学难点
	电控发动机不能起动的故障排除

	教学方法
	利用多媒体教学设备讲授、示范。

	教学组织
	课堂组织：　　　1）、学生按时进入教室，师生互致问候。2）、检查学生出勤、上课期间维持教学纪律。讲解学习本课的重要性。

	
	复习旧课： 

提问内容：
1）、电控发动机故障诊断的基本流程
2）、燃油压力分析

	
	导入新课
汽车电控发动机不能起动怎么办？


讲授新课
三、常见故障检查与排除

（一）、不能起动
1、现象：

1）、起动机不转或运转无力；

2）、发动机不能起动。
2、原因：

1）、电源故障：

蓄电池电压不足，电源电路接触不良等；

2）、起动机故障：

电磁开关短路或断路，起动继电器损坏，PN档开关断路等；

3）、点火系故障：

点火线圈、高压线、点火控制器、火花塞损坏，没有曲轴和凸轮位置信号，点火正时错乱等；

4）、油路故障；

    喷油器工作不良，油泵不工作，汽油滤清器堵塞等；

5）、防盗系统锁死、ECU工作不良等。
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示 范 讲 解

3、检测步骤：【图7-109】

4、实例：

例1  某三峰面包车（装置沃尔沃四缸电喷发动机）在某修理厂修理，更换分电器后不能着车。有人将分油管带4个喷油器一起拔出，让喷油器在外面喷油，立即能着车，认为不能着车的原因是混合气过浓，这样做非常危险！经检查起动机运转正常，各喷油器喷油雾化良好，气缸压力正常，检查点火正时发现分电器放错180°，重新放置分电器后立即着车。

例2  某尼桑蓝鸟车不能着车。按喇叭时喇叭声不低，开大灯亮度也可以，但将万用表置直流25V档，检查起动时蓄电池电压降，电压从12V立即下降至8V，说明蓄电池存电不足。更换新蓄电池立即着车。

安 全 措 施
1、注意安全操作，使用工具设备注意不要伤及自己及同学。
2、比较的重的教具必须要经过老师同意并在进行了安全防护才能移动。
3、不经老师允许不得起动发动机，不得动用各类电源、用电设备或机械设备。
4、严禁在实习场地打闹。
5、严禁私自将各类实习用品带出实习场所。
巡 回 指 导
一、集中指导

发动机不能起动故障检测与排除
二、个别指导

针对学生在实习中出现的不同问题分别 进行指导。
	教

学

过

程
	结束指导
电控发动机不能起动故障检测与排除


	
	    布置作业
作业二

	执行情况及体会
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